# Cómo Imprimir en 3D desde Cero

La impresión 3D puede parecer compleja al principio, pero con las herramientas adecuadas y un enfoque paso a paso, es accesible para cualquier principiante. En este tutorial, aprenderás a diseñar un objeto básico en Tinkercad, exportarlo como archivo STL y prepararlo para imprimir utilizando un software de impresión 3D como Cura o PrusaSlicer.

## 1. Diseña tu Modelo 3D en Tinkercad

Tinkercad es una plataforma en línea gratuita y fácil de usar para crear diseños 3D. Sigue estos pasos para empezar:

1. Regístrate o inicia sesión: Accede a la página web de Tinkercad y crea una cuenta gratuita.
2. Crea un nuevo diseño: Haz clic en "Crear nuevo diseño" para abrir el editor.
3. Usa las herramientas de diseño: Arrastra formas básicas (cubos, cilindros, esferas) desde el menú lateral y combínalas para crear tu objeto.
4. Ajusta las dimensiones: Modifica el tamaño y posición de las formas para obtener el diseño deseado.
5. Guarda y nombra tu proyecto: Asigna un nombre al diseño para identificarlo fácilmente.

### Exportar el Modelo

Cuando tu diseño esté listo, sigue estos pasos para exportarlo:

- Haz clic en el botón "Exportar" en la parte superior derecha.
- Selecciona el formato STL, que es compatible con la mayoría de los softwares de impresión 3D.
- Descarga el archivo en tu ordenador.

## 2. Prepara el Modelo en un Software de Impresión 3D

Una vez que tengas el archivo STL, necesitarás un software de corte o "slicer" como Cura o PrusaSlicer para preparar el modelo para impresión. Aquí te mostramos cómo:

### Importar el Modelo

1. Abre tu software de impresión 3D (por ejemplo, Cura).
2. Haz clic en "Abrir archivo" y selecciona el archivo STL exportado desde Tinkercad.
3. El modelo aparecerá en la plataforma virtual de tu impresora.

### Configurar los Parámetros de Impresión

Ajusta los parámetros según las especificaciones de tu proyecto y filamento:

- Altura de capa: Determina la resolución del modelo (0.2 mm es ideal para principiantes).
- Relleno: Establece el porcentaje de densidad interna (20-30% para la mayoría de los proyectos).
- Temperatura: Configura la temperatura de la boquilla y la cama según el material (por ejemplo, 200°C para PLA).
- Adhesión a la cama: Selecciona "brim" o "raft" si necesitas mejorar la estabilidad del modelo durante la impresión.

### Generar el Código G

1. Haz clic en "Preparar" o "Slice" para que el software convierta el modelo en un archivo G-code.
2. Guarda el archivo G-code en una tarjeta SD o USB, dependiendo de tu impresora.

## 3. Imprime Tu Modelo

Con el archivo G-code listo, puedes iniciar la impresión:

1. Inserta la tarjeta SD o USB en tu impresora 3D.
2. Selecciona el archivo desde la pantalla de la impresora.
3. Inicia la impresión y monitorea el proceso para asegurarte de que todo funcione correctamente.

## Consejos para Principiantes

- Empieza con diseños simples para familiarizarte con el proceso.
- Utiliza PLA como material inicial, ya que es fácil de trabajar.
- Consulta el manual de tu impresora para configurar correctamente los parámetros.

## Conclusión

Imprimir en 3D desde cero puede parecer complicado al principio, pero con herramientas como Tinkercad y softwares como Cura, el proceso es mucho más sencillo de lo que imaginas. ¡Anímate a probar y crea tus propios diseños! Si tienes dudas, no dudes en contactarnos.